|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Вопросы | Варианты ответов |
| 1 | Толщина меловой линии не должна превышать | А) 0,1-0,15Б) 0,2-0,3В) 0,5-0,7Г) 0,7-1,0Д) 1,0-1,5 |
| 2 | Какой из перечисленных швов относится к соединительным? | А) РельефныйБ) ОбтачнойВ) ВподгибкуГ) ОкантовочныйД) Стачной |
| 3 | Соединение двух деталей с последующим выворачиванием их на лицевую сторону с образованием канта, это- | А)СтачиваниеБ)ПритачиваниеВ)ОбтачиваниеГ)ВтачиваниеД)Настрачивание |
| 4 | Длина закрепки должна быть: | А)0,3-0,5смБ)0,7-1,0смВ)1,5-2,0смГ)0,1-0,2 смД)1,0-1,5см |
| 5 | Какой должна быть температура нагрева подошвы утюга при ВТО тизделий из шёлковых тканей? | А)160`Б)180`В)200`Г)220`Д)240` |
| 6 | Из предложенных графических изображений машинных швов выберите стачной шов | https://arhivurokov.ru/videouroki/tests/186657/image_58dce2add68d2.jpghttps://arhivurokov.ru/videouroki/tests/186657/image_58dce2daa1749.jpgА) Б) |
| 7 | Величина подгибки по линии низа изделия зависит от: | А)длины изделия и вида тканиБ)ширины изделия по линии низа и вида тканиВ)ширины ткани и длины изделия |
| 8 | Стачной шов может быть выполнен: | А) взаутюжку, вразутюжку, "на ребро"Б) вразутюжку, взаутюжку, двойнойВ) взаутюжку, вразутюжку, накладной |
| 9 | При выполнении шва вподгибку с закрытым срезом выполняют | А) одну строчкуБ) две строчкиВ) три строчки |
| 10. | Для обработки низа изделия используют: | А) стачной шовБ) краевой шовВ) соединительный шов |