Карточка тестового контроля №1

Тема: «Виды технологических дефектов и способы их устранения»

Выберите правильный ответ

Привести колонки в соответствие?!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дефект |  | Причина |
| 1 | Излишнее натяжение клапанов карманов | 1 | Неправильно соединены шаговые срезы: передняя половинка брюк при выполнении бокового шва смещена вниз, а при выполнении шагового - вверх |
| 2 | Излишнее натяжение (слабина) по шаговому шву брюк | 2 | Лацканы обтачаны швами различной ширины, при выметывании лацканов не были выправлены углы и швы обтачивания |
| 3 | Несимметричность положения шлевок | 3 | Неточно намечены места расположения карманов, обработка карманов произведена с отклонением от намеченных линий |
| 4 | Несимметричность расположения накладных карманов | 4 | Неточность выполнения намелки симметричных деталей |
| 5 | Несимметричность конструктивных линий (элементов, деталей) изделия | 5 | Неправильно поставлены надсечки для шлевок, а так же неправильно закреплены верхние края шлевок |
| 6 | Несимметричность лацканов швейного изделия | 6 | Натяжение прокладки или подкладки при обработке пройм, что приводит к возникновению поперечных и косых складок |
| 7 | Излишнее натяжение по переднему перекату рукава вверху | 7 | Неправильно втачан рукав в пройму: вершина оката рукава смещена назад при втачивании |
| 8 | Излишнее натяжение по локтевому шву рукава у проймы | 8 | Неправильно соединен рукав с проймой: вершина оката рукава смещена вперед при втачивании |
| 9 | Излишнее натяжение подбортов пиджака | 9 | Не сделана посадка детали верха в уголках клапана; подкладка по размеру больше детали верха клапана |
| 10 | Излишняя слабина в верхней части полочек ниже плечевых швов | 10 | Недостаточная посадка подбортов при их наметывании или слабина подбортов по перегибу лацкана |