**КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ**

**ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СРЕЗА**

**ПО дисциплине МДК 02.01 «Технология пошива швейных изделий»**

**Критерии оценки:**

Для получения оценки «отлично» нужно набрать 10 баллов.

Для получения оценки «хорошо» нужно набрать 7-9 баллов.

Для получения оценки «удовлетворительно» нужно набрать 6 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучаемый набрал менее 6 баллов.

**Вариант 1**

**Вопросы**

**Варианты ответов**

1.Один из методов оценки уровня качества.

а) дифференциальный

б) выборочный

в) простой

г) ручной

2.Осыпаемость ткани это

а) способность ткани пропускать через себя воздух

б) явление смещения и выпадения нитей из открытых срезов ткани

в) способность ткани образовывать мягкие округлые складки

г) стягивание материала вдоль строчки

3.Полотна настила располагают

а) нижнее полотно лицом вниз, остальные лицом вверх

б) лицом вниз

в) вдоль и поперёк настилочного стола

г) поперёк настилочного стола

4.Число максимально допустимого количества полотен хлопчатобумажных тканей в настиле

а) от 150 до 250

б) от30до65

в) от 10 до 15

г) от 100до 120

5.ЭЗМ-4,МР,Cs529 это

а) передвижные раскройные машины

б) стационарные раскройные машины

в) оборудование ВТО

г) швейные машины цепного однониточного стежка

6.Один из трёх режимов формирования раскладки в САПР

а) количественный

б) качественный

в) автоматический

г) ручной

7.«АРНК» выполняет функции

а) настилания и раскроя полотен тканей

б) измерения длины и ширины ткани

в) подсчёта количества полотен в настиле

г) моделирования и конструирования швейных изделий

8.Введение единых норм, правил деятельности в какой-либо области, обязательных для производителя и потребителя-это

а) стандартизация

б) сортность

в) артикул

г) сертификация

9.Пороки внешнего вида ткани различают на

а) обычные и сложные

б) местные и распостранённые

в) синтетические и натуральные

г) внешние и внутренние дефекты

10.Отдельная зарисовка раскладки или её часть, которую можно отрезать от общего настила по поперечной прямой линии-это

а) секция стола для настила

б) секция настила

в) деталь

г) изделие

**Вариант 2**

**Вопросы**

**Варианты ответов**

1.К геометрическим свойствам относится

а) длина

б) драпируемость

в) сминаемость

г) прочность на разрыв

2. При каком способе настилания полотен звено настильщиков занимает один стол?

а) последовательном

б) параллельном

в) комбинированном

г) количественном

3. При каком способе выполнения настила, число полотен должно быть чётным

а) последовательном

б) лицом вниз

в) в сгиб

г) лицом к лицу

4. При настилании полотен необходимо выровнять

а) одну из кромок

б) обе кромки

в) одну из кромок и линию отреза

г) обе кромки и линию отреза

5. Выберите термин «Настилание полотен материалов лицевой стороной к лицевой стороне и лицевой стороной вниз»

а) пополам

б) вразворот

в) всгиб

г) последовательно

6. Число максимально допустимого количества полотен камвольных тканей в настиле

а) от 34до 36

б) от23до50

в) от 80 до120

г) от 10 до 23

7.Для разбраковки материалов используют

а) ВТО

б) САПР

в) АНРК

г) браковочно-измерительный станок

8. Операторы, управляющие АНРК, контролируют работу комплекса

а) перемещаясь на специальной платформе, жёстко связанной с кареткой

б) идут следом за кареткой

в) стоя на одном месте, по середине настила

г) стоя на одном месте перед настилом

9. Проверка качества кроя включает в себя

а) проверку комплектности деталей

б) проверку готового изделия

в) проверку фурнитуры

г) проверку времени на раскрой

10. Местным пороком внешнего вида тканей является

а) пролет

б) шишковатость

в) растраф рисунка

г) зебристость