Дисциплина  МДК 05.02 «Устранение дефектов с учётом свойств ткани»

Карточка тестового контроля № 1 по теме «Виды дефектов и способы их устранения в плечевых изделиях»

1. Дефекты одежды разделяют на:

       а) конструктивные;

       б) технологические;

       в) текстильные;

       г) деформационные.

2. Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия:

      а) размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека;

      б) размеров и формы изделия;

      в) оформление линии оката;

      г) формы спинки в области лопаток.

 3. Конструктивные дефекты проявляются в одежде в виде:

      а) горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин;

      б) угловых заломов, балансовых нарушений;

      в) нарушение равновесного положения изделия;

      г) дефектов динамического несоответствия.

4. Технологические дефекты возникают из-за:

      а)  искажения конфигурации конструктивных линий;

      б)  горизонтальных складок верхней части спинки;

      в) излишне плотного прилегания одежды;

      г) несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей;

5. Технологические дефекты проявляются в:

      а) растяжении или посадке срезов деталей;

      б) нарушении установленной ширины швов;

      в) кривых строчках, искривлении швов и краев изделия;

      г) несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки.

6. Текстильные дефекты проявляются в:

      а) утолщении нити, разной плотности;

      б) уточные полосы, сбой ткацкого и трикотажного рисунка;

      в) спущенные или поднятые петли;

      г) малый шовный припуск, перекос материала.

7. Способ устранения дефекта «Плечевые швы переходят от середины плеча на перед лифа»:

      а) увеличить глубину вытачки;

      б) распороть плечевые швы и выпустить запас в плечевых срезах полочки;

      в) уменьшить воротник по длине;

      г) поднять полочку у горловины по плечевому срезу.

8. Способ устранения дефекта «Воротник лифа отстает от горловины и не прилегает к шее»:

      а) углубить нижнюю часть оката рукава;

      б) выпустить запас ткани по линии плечевого среза;

      в) распороть боковые швы и вытачки;

      г) уменьшить воротник по длине.

9.Способ устранения дефекта «Пройма полочки лифа не прилегает к фигуре»:

      а) излишек ткани забрать в вытачку так, чтобы ткань лучше облегала грудь;

      б) уменьшить глубину вытачек спинки;

      в) выпустить запас в боковых швах от проймы;

      г) поднять полочку у горловины.

10. Способ устранения дефекта «На рукавах внизу у проймы образуются косые заломы»:

      а) уменьшить глубину вытачек;

      б) уменьшить окат рукава по верхней овальной его части;

      в) углубить нижнюю часть оката рукава;

      г) поднять талию переда.

11. Способ устранения дефекта «В лифе на спинке имеются заломы по линии горловины спинки»:

      а) увеличить глубину вытачки за счет припуска ткани в пройме;

      б) распороть плечевые швы, выпустить запас ткани по линии плечевого среза;

      в) распороть боковые швы и поднять полочку, углубив пройму переда за счет запаса в

          талии, данного при раскрое;

      г) выпустить запас в боковых швах от проймы больше, к линии талии свести на нет.