Тема : Обработка пижам

ЗАДАНИЕ:


1. Проработать на образцах соединение правой и левой деталей пижамных брюк
2. Проработать на образцах обработку верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом и окончательная отделка изделия.
3. Предложить свои методы обработки

**Вопрос 1. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк**

**Ход работы:**

**Правую и левую детали пижамных брюк соединяют по средним срезам и срезам сидения запошивочным швом.**

1. Подготовить детали брюк к соединению: вывернуть одну деталь на лицевую сторону, другую на изнаночную сторону.
2. Вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами внутрь, уравнять средние срезы и срезы сидения, верхние и нижние срезы.
3. Выпустить срез верхней детали по вснй линии обработки для выполнения запошивочного шва, сколоть, сметать.
4. Обработать срезы запошивочным швом. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов.



**Проверка качества работы:** 1)соединительный шов соответствует требованиям; 2) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

**Вопрос 2.  Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом и окончательная отделка изделия.**

**Ход работы:**

1. Подогнуть верхний срез на изнаночную сторону по линии прямых стежков, заметать по сгибу.
2. Отложить от сгиба 15 мм, подогнуть срез на изнаночную сторону, заметать по краю подгиба.
3. Проложить машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, оставив отверстие для продергивания резинки. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку с закрытым срезом по пунктам 1-3. Ширина шва 20 мм. Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку с за   крытым срезом по пунктам 1-3. Ширина шва 20 мм.   1. Рассчитать длину резиновой тесьмы по формуле: От-5 см. Отмерить резиновую тесьму, продернуть ее в подгиб шва по верхнему краю брюк, концы тесьмы закрепить ручными косыми стежками или машинной строчкой. 2. Отутюжить готовое изделие, сложить. | https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5821fed9b7c67/razrabotka_k_uroku_shvieinoie_dielo_tiekhnologhichieskaia_karta_dietskaia_pizham_19.png |

**Проверка качества готового изделия:**

**1)внешний вид изделия соответствует выбранной модели; 2)правая и левая половинка брюк имеет одинаковую длину и ширину;**

**3) машинные строчки ровные, соответствуют требованиям;**

**4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.**