**Практическая работа № 18.**

**Тема:** Замена изношенных мест заплатами

**Цели урока:**

* Познакомить с технологией ремонта одежды обычными и отделочными заплатами;
* Повысить качество знаний, развивать воображения и творческие способности;
* Воспитывать аккуратность, бережливость к одежде.

**Оборудование урока:**Ткань, ткань для заплаты, шаблон, игла ручная, ножницы, наперсток, нитки, утюг.

**Наглядные пособия:**

* Формы накладных заплат;
* Образцы накладных заплат:
* Выписаны термины: штопка, заплата.

Время 1 час

**Список используемой литературы.**

1. Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»: 8-е издание :учебник для нач. проф. образования / – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 528 страниц.

2. Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. «Технология швейных изделий», В2ч. Ч. 1.:Учебник для студентов учреждений сред.проф. образования /- М.: Издательский центр «Академия», 2012г.-512 страниц.

**Актуализация знаний студентов для допуска**

**к выполнению практических работ.**

1. Перечислите, какие виды отделки вы знаете?

2.Как выполняются отдельные виды отделок одежды?

3. Для чего используют отделку одежды?

Ход урока

1. Ознакомиться с видами физического износа швейных изделий, установить причины и места наиболее интенсивного истирания деталей.

2. Изучить способы отделки участков и узлов одежды из различных материалов.

3. Выбрать и обосновать рациональные методы ремонта, режимы и технические условия обработки поврежденного узла швейного изделия.

4. Разработать технологическую последовательность ремонта заданного узла.

5. Выполнить ремонт узла швейного изделия.

**Требования к отчету.**

Отчет должен **содержать:**

- технологическую последовательность на выполнение ремонта с указанием размеров припусков на обработку;

- фото изношенного швейного узла до ремонта и фото швейного узла после ремонта;

**Критерии оценок**.

**Оценка «отлично» ставится если обучающийся:**

- правильно составит технологическую последовательность на выполнение аппликации;

- подготовит изделия различных ассортиментных групп к различным видам аппликации;

качественно выполнит аппликацию;

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы;

**Оценка «хорошо» ставится если обучающийся:**

- правильно составит технологическую последовательность на выполнение

аппликации

- подготовит изделия различных ассортиментных групп к различным видам аппликации

качественно выполнит аппликацию допуская незначительные отклонения;

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы;

**Оценка «удовлетворительно» ставится если обучающийся:**

- составит, технологическую последовательность на выполнение аппликации допуская две ошибки;

- выполнит аппликации ремонт изделия допуская отклонения от ТУ;

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы;

**Оценка «неудовлетворительно» ставится если обучающийся:**

- не может самостоятельно составить технологическую последовательность на выполнение аппликации

- выполнит аппликацию ремонт, допуская различные отклонения от ТУ, существенно влияющие на качество;

- допускает нарушения при выполнении трудовых приемов.

**Методические указания**

Одежда обычно подвержена механическому воздействию. Это бывает на локтях рукавов, в области колен брюк, низа изделия и т.д. В таких случаях необходимо заштопать или наложить заплату.

Штопать – это заделывать дыру в изделии, переплетая нити, не затягивая края в рубец.

Заплата – это кусок ткани, кожи, нашиваемый на дырявое место для починки.

Заплаты бывают:

* Вставная заплата – вырезанный лоскут кладут на изнанку, приметывают, подгибают край на лицевую сторону и аккуратно пришивают;
* Двухсторонняя заплата – накладывают лоскуты ткани на поврежденную поверхность с двух сторон;
* Накладная заплата – приметывают на лицевую сторону, пришивают петельно-обметочным стежком.

Заплату можно обработать зигзагом на швейной машине, или закрепить с помощью утюга и полиэтилена, который кладут между заплатой и дырой.

Форма заплаты может быть - квадратная, прямоугольная, треугольная, круглая и т. д.

**Выполнение накладной заплаты.**

1. Сложить ткань по месту разрыва, изнаночной стороной во внутрь.
2. Сметать край разрыва.
3. Обработать края частыми косыми стежками.
4. Удалить сметочный стежок.
5. Приутюжить.
6. Раскроить заплату выбранной формы.
7. Наложить ее на лицевую сторону ткани, приметать.
8. Обшить заплату частыми петельными стежками.
9. Удалить сметочный стежок.

**Заплата –аппликация**

По форме заплата может быть в виде геометрических фигур (круглая, овальная, квадратная), растений, животных.

Для заплаты выбирают любую плотную ткань, тонкую кожу или клеенку контрастного цвета или в цвет изделия. Аппликацию прикрепляют с лицевой стороны изделия ручными косыми, петельными стежками или машинной строчкой.

Работу по наложению заплаты начинаем с ремонта поврежденного места (работа с ПТК):

1. Выполнить ремонт изделия в месте разрыва ткани с лицевой стороны, приутюжить место ремонта.
2. Определить размер и форму заплаты (по размеру заплата должна быть в 2 раза больше, чем разорванное место). Раскроить заплату.
3. Наложить деталь заплаты на место ремонта. Приколоть. Наметать.
4. Прикрепить заплату к ткани частыми петельными или косыми стежками. Нитки подбирают в цвет заплаты – швейные или мулине.
5. Удалить нитки временного назначения. Приутюжить.
6. Проверить качество работы:

- заплата раскроена точно по контуру, имеет ровный срез.

- работа выполнена аккуратно, ручные стежки ровные, частые, одинакового размера, не стягивают деталь заплаты.

- заплата хорошо приутюжена.