**Тема Обработка женского домашнего халата (занятие 1)**

Задание :

1. Запишите последовательность обработки изделия в форме инструкционной карты

***Изготовление халата***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| **1. Обработка мелких деталей.** | | |
| *1.1. Обработка карманов.* | 3аметать верхний срез кармана, подгибая по надсечкам  3астрочить верхний срез кармана Ш.ш. 0.1- 0.2.  Удалить строчку временного назначения (сметочные стежки).  Приутюжить верхний срез кармана. | hello_html_mb46b894.png |

2. Продолжите таблицу

1. Проработайте обработку узлов на образцах


*1.2. Обработка полупоясов.*

Пояс перегибают пополам, уравнивают срезы, стачивают Ш.ш. 0.5- 0.7. см. При этом оставляют нестачанным участок шва для последующего выворачивания, углы высекают. Пояс выворачивают на лицевую сторону через необработанный конец, выметывают и приутюживают.




*1.3. Обработка подборта.*

Подборт дублируем клеевой прокладкой.



*1.4. Обработка обтачек.*

Обтачки дублируем клеевой прокладкой.



**2. Соединение кармана с полочкой.**

*2.1.Настрачить карман на полочку.*

Срезы кармана заутюживают с использованием картонного шаблона и проутюжильника.

Карман накладывают на полочку, совмещают линии наметки с контурами готового кармана, а затем выполняют настрачивание кармана на полочку. Ширина шва по модели 0,1-0,5 см. затем приутюживают.

