**30 мая 2020г.**

Контрольная работа № 2

по дисциплине МДК 05.02

«Устранение дефектов с учетом свойств ткани».

1. Классификация дефектов?
2. Причины появления дефектов в швейных изделиях?
3. Какие дефекты, допущенные при раскрое материалов, нельзя устранить?
4. Особенность раскроя тканей: со скользящей поверхностью, трикотажных полотен, нетканых материалов, тканей в клетку и полоску, ткани с прозрачной поверхностью, ворсовые ткани, кожи?
5. Характеристика и свойства искусственного и натурального меха? Возможные дефекты? Способы устранения?
6. Характеристика и свойства искусственной и натуральной кожи? Возможные дефекты? Способы устранения?
7. Характеристика и свойства трикотажных изделий? Возможные дефекты? Способы устранения?
8. Характеристика и свойства комплексных материалов? Возможные дефекты? Способы устранения?

**Карточка тестового контроля № 3**

**Тема: «Дефекты швейных изделий».**

Выберите правильный ответ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **№** | **Причина** |
| 1 | Полочки разные по длине | 1 | Не выполнена подгонка рисунка ткани листочки и полочки по шву притачивания |
| 2 | Линия перегиба лацкана расположена выше или ниже линий, определяемых моделью | 2 | Неправильно намелена линия подгиба низа рукава, приутюжены рукава внизу |
| 3 | Несовпадение рисунка материала полочки и листочки | 3 | Неправильно намелен или подшит низ изделия. Не прикреплен подгиб низа к швам изделия |
| 4 | Несовпадение полосок или клеток по краям лацканов и бортов | 4 | Воротник укорочен или удлинен в результате неправильной подрезки или намелки линий подреза нижнего воротника |
| 5 | Искривление рамки или канта кармана | 5 | Неравномерный по ширине шов втачивания рукава. Шов искривлен при прикреплении плечевых накладок |
| 6 | Искривленный край борта или лацкана | 6 | Разная ширина обтачивания швов левого и правого лацканов или бортов |
| 7 | Искривление линий низа рукава | 7 | Неправильно выполнена немелка или подрезка низа изделия |
| 8 | Искривление верхнего края пояса | 8 | Неравномерный по ширине шов притачивания обтачек |
| 9 | Искривление низа изделия | 9 | Неровно проведена меловая линия при операции намелки линий лацкана и борта или проведена подрезка этих срезов |
| 10 | Искривление шва втачивания рукава | 10 | Неровный шов обтачивания или настрачивания верхнего края пояса юбки или брюк, неровный его кант |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы на карточку тестового контроля № 3 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |