**13 апреля 2020г.**

**Вариант 1**

Выполнила обучающаяся группы по профессии НПО

ШВЕЯ. Швея.     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия,  Имя, Отчество)

**Вопрос 1.** Подготовительно-раскройные работы — это…

(укажите правильный ответ)

а) хранение готовой продукции;

б) начальный этап изготовления одежды;

в) раскрой настилов ткани;

г) нумерация деталей.

**Вопрос 2.** Что включает в себя подготовка материала к раскрою?            (выберите правильные ответы)

а) раскладку лекал;

б) контроль качества и количества материалов;

в) разбраковку и промер ткани;

г) хранение пачек кроя.

**Вопрос 3.** В каком из способов настила требуется совпадение рисунка в полотнах? (укажите правильный ответ)

а) «лицом к лицу»;

б) «лицом вниз».

**Вопрос 4.** Оптимальный вариант расчета кусков предусматривает….

                        (укажите правильный ответ)

а) максимальное количество нерациональных остатков;

б) минимальное количество нерациональных остатков.

**Вопрос 5.** При проверке мелких деталей кроя из основной ткани из пачки проверяют…(укажите правильный ответ)

а) верхнюю деталь;

б)   нижнюю деталь;

в) деталь из середины пачки.

**Вопрос 6.** Контроль качества готового настила предусматривает проверку соблюдения…? (укажите правильный ответ)

 а) ровности укладывания полотен по одному краю настила;

 б) ровности укладывания полотен по двум краям настила

**Вопрос 7.** Разметка на деталях кроя  мест расположения вытачек, карманов, складок выполняется с помощью:

                                  (укажите правильный ответ)

а)  рабочих лекал;

б) вспомогательных лекал;

в) лекал-эталонов.

**Вопрос 8.** Какую минимальную скорость резания можно устанавливать на панели управления автоматизированного оборудования?

                         (укажите правильный ответ)

а) 60 м/мин;

б) 30 м/мин;

в)  20 м/мин.

**Вопрос 9.** Что относится к межцеховым транспортным средствам?

                       (выберите правильные ответы)

а) стеллажи;

б) тележки;

в)  конвейеры;

г)  настилочный стол;

д) грузовые лифты.

**Вопрос 10.** К заключительным операциям раскройного производства относятся:   (выберите правильные ответы)

а) контроль качества деталей кроя;

б) выписка маршрутных листов;

в) сборка и комплектование пачек кроя;

г) изготовление настилов.

**Вариант 2**

Выполнила обучающаяся группы по профессии НПО

ШВЕЯ Швея.     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия,  Имя, Отчество)

**Вопрос 1.** Функции экспериментального цеха:

                   (выберите правильные ответы)

а) осуществление авторского надзора за моделями;

б) постоянное совершенствование конструкции и технологии изделий;

в) оказание помощи швейным цехам в освоении новых видов изделий;

г) внутрифабричная транспортировка полуфабрикатов и изделий.

**Вопрос 2.** Какая основная задача стоит перед подготовительным производством? (укажите правильный ответ)

а) раскрой материалов;

б) транспортировка готовой продукции;

в) ритмическое обеспечение материалами раскройного цеха согласно плановому заданию на раскрой;

г) сдача готовой продукции.

**Вопрос 3.**При каком режиме и способе раскроя обеспечивается самая высокая точность?  (укажите правильный ответ)

а) резание материалов ножницами;

б) резание пилением;

в) вырубание деталей.

**Вопрос 4.** Раскрой ткани производят настилами…

                  (выберите правильные ответы)

а) лицом вниз;

б) лицом вверх;

в) лицом к лицу;

г) изнанка к изнанке.

**Вопрос 5.** В один расчет включают куски….

                    (укажите правильный ответ)

а) одного волокнистого состава;

б) разного волокнистого состава;

**Вопрос 6.** При каком способе настилания осуществляется более рациональное использование ткани?  (укажите правильный ответ)

а) последовательном;

б) параллельном;

в)  комбинированном.

**Вопрос 7.** При расчете кусков материала учитывают…

                  (укажите правильный ответ)

а) ширину;

б) длину;

в) состав ткани.

**Вопрос 8.** Чем отмечают дефекты на ткани?

                  (укажите правильный ответ)

а) мелом;

б) мылом;

в)  карандашом;

г) маркером.

**Вопрос 9.** Какие способы хранения материалов используются на складах? (выберите правильные ответы)

а) стационарно в штабелях;

б) на тележках;

в)  на стелажах;

г) механизировано на элеваторах.

**Вопрос 10.**Что отображается на экране автоматизированного раскройного комплекса? (выберите правильные ответы)

а)  сведения об износе ножа;

б) допущенные погрешности;

в) параметры раскроя;

г) частота вибрации ножа.

**Вариант 3**

Выполнила обучающаяся группы по профессии НПО

ШВЕЯ. Швея.   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия,  Имя, Отчество)

**Вопрос 1.** Задачи экспериментального цеха:

(выберите правильные ответы)

а) разработка перспективного и текущего ассортимента изделий;

б) контроль качества деталей кроя;

в) конструкторская и технологическая проработка новых моделей;

г) подготовка технической документации на модель;

д) моделирование.

**Вопрос 2.**Нумерация деталей кроя необходима для исключения:      (укажите правильный ответ)

а) дефектов деталей кроя;

б) перепутывания деталей в сборочных процессах;

в) из пачки кроя.

**Вопрос 3*.***Что относится к функциям раскройного цеха?

(укажите правильный ответ)

а) предохранение шерстяных тканей от моли;

б) промер ткани;

в) выкраивание деталей, подготовка к пошиву, комплектование деталей;

г)пошив изделий.

**Вопрос 4.** Как подбирают ткани для каждого настила?

(укажите правильный ответ)

а) по длине настила;

б) по размеро-росту;

в) по артикулам, ширине, растяжимости, виду лицевой поверхности;

 г) по направлению ворса.

**Вопрос 5.** Что происходит, когда каретка, настелив полотно, перемещается до конца настила? (укажите правильный ответ)

а) каретка останавливается;

б)   каретка останавливается и включается ее обратный ход;

в)  включается обратный ход каретки.

**Вопрос 6.** После раскроя детали комплектуются…

(укажите правильный ответ)

а) по размеру;

б) по цвету;

 в)  по картам раскроя.

**Вопрос 7.** При проверке крупных деталей от пачки отделяют…

(укажите правильный ответ)

а)    верхнюю деталь;

б)   нижнюю деталь;

в) деталь из середины пачки;

г) верхнюю, нижнюю деталь и деталь из середины пачки.

**Вопрос 8.** Куда заносится информация о раскладке лекал?

(укажите правильный ответ)

а) в паспорт рулона и переносится в автоматизированный раскройный комплекс;

б) на браковочно-измерительную машину;

в)  на дискету и переносится в автоматизированный раскройный комплекс;

г)  в информационный лист.

**Вопрос 9.** Что обеспечивают типовые раскладки?

(укажите правильный ответ)

а) автоматизацию настила;

б) проверку количества кусков по паспарту;

в)  нумерацию деталей;

г) минимальную величину межлекальных потерь и повышение производительности труда.

**Вопрос 10.** Управление автоматизированного раскройного комплекса производят… (укажите правильный ответ)

а) с помощью микротерминала;

б) при помощи компьютера;

в)  при помощи наладчика.