Тема : Обработка пижам

ЗАДАНИЕ:

1. Изучить и проработать на образцах обработку нижнего среза сорочки и окончательная отделка изделия. Предложить свой способ обработки, схему зарисовать в тетрадь
2. *План работы по пошиву пижамных брюк*
3. Обработка шаговых срезов пижамных брюк.

**ВОПРОС 1. Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка изделия.**

**Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом**

**Ход работы**

|  |  |
| --- | --- |
| Выполнить обработку нижнего среза ночной сорочки, «Обработка рукавов». | https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5821fed9b7c67/razrabotka_k_uroku_shvieinoie_dielo_tiekhnologhichieskaia_karta_dietskaia_pizham_16.jpeg |

***Вопрос 2. План работы по пошиву пижамных брюк.***

1. **Обработать шаговые срезы.**
2. **Соединить правую и левую детали брюк.**
3. **Обработать верхний срез.**
4. **Обработать нижние срезы.**
5. **Отутюжить готовое изделие.**

**Вопрос 3. Обработка шаговых срезов пижамных брюк.**

**Ход работы:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Выбрать вид соединительного шва (запошивочный, двойной или стачной). 2. Обработать шаговые срезы двойным швом. | https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5821fed9b7c67/razrabotka_k_uroku_shvieinoie_dielo_tiekhnologhichieskaia_karta_dietskaia_pizham_17.png |

**Проверка качества работы:** 1)соединительный шов соответствует требованиям; 2) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.