6 мая 2020

Карточка тестового контроля

МДК 05.02 «Устранение дефектов с учетом свойств ткани.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Вопросы | Варианты ответов |
|  | При входном контроле качества проверяют | А. качество кроя  Б. качество материалов  заказчика  В. качество пошива |
|  | Операционный контроль на каждой операции в индивидуальном пошиве называется | А. самоконтроль  Б. взаимоконтроль  В. окончательный контроль |
|  | В результате каких дефектов образуются укороченные детали, морщины, заломы, складки | А. дефектов пошива  Б. дефектов ткани  В. дефектов кроя |
|  | Какой дефект нельзя устранить | А. опал детали изделия  Б. кривую строчку  В. недостаточную длину  изделия |
|  | Какие материалы утюжат на одёжной щётке? | А. материалы с гладкой  поверхностью  Б. материалы с ворсом  В. материалы с блёстками |
|  | Каким способом нельзя устранить  следы пролегания контуров швов? | А. утюжкой через  проутюжельник  Б. отпариванием  В. утюжкой под припусками  швов |
|  | Ласы на участках изделия образуются из-за | А. неправильного кроя  Б. превышения допустимой  температуры  В. слабого натяжения верхней  нити |
|  | К дефектам клеевых методов обработки относится | А. опал изделия  Б. прохождение клея через ткань  В. искривление края детали |
|  | Несовпадение рисунка материала в изделии относится к | А. дефектам материала  Б. дефектам кроя  В. дефектам пошива |
|  | Самую высокую температуру выдерживает | А. капрон  Б. лён  В. шерсть |