6 мая 2020

Карточка тестового контроля

МДК 05.02 «Устранение дефектов с учетом свойств ткани.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Вопросы | Варианты ответов |
|  |  При входном контроле качества проверяют  | А. качество кроя Б. качество материалов заказчика В. качество пошива  |
|  | Операционный контроль на каждой операции в индивидуальном пошиве называется  | А. самоконтроль Б. взаимоконтроль В. окончательный контроль  |
|  | В результате каких дефектов образуются укороченные детали, морщины, заломы, складки  | А. дефектов пошива Б. дефектов ткани В. дефектов кроя  |
|  | Какой дефект нельзя устранить  | А. опал детали изделия Б. кривую строчку В. недостаточную длину изделия  |
|  | Какие материалы утюжат на одёжной щётке?  | А. материалы с гладкой поверхностью Б. материалы с ворсом В. материалы с блёстками  |
|  | Каким способом нельзя устранить следы пролегания контуров швов?  | А. утюжкой через проутюжельник Б. отпариванием В. утюжкой под припусками швов  |
|  | Ласы на участках изделия образуются из-за  | А. неправильного кроя Б. превышения допустимой температуры В. слабого натяжения верхней нити |
|  | К дефектам клеевых методов обработки относится  | А. опал изделия Б. прохождение клея через ткань В. искривление края детали  |
|  | Несовпадение рисунка материала в изделии относится к | А. дефектам материала Б. дефектам кроя В. дефектам пошива  |
|  | Самую высокую температуру выдерживает  | А. капрон Б. лён В. шерсть  |