**Дифференцированный зачет**

**ДО 03.06.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов |
| 1 | Чем больше угол наклона рукава, тем больше высота оката*Верно ли это утверждение* | 1. Да
2. нет
 |
| 2 | Исходными данными для построения рукава с углубленной проймой, являются: | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 |  https://www.lekala.co/files/models/1801/1801_technical_drawing_12299.jpgЭто конструкция \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1.Рукава покроя реглан2. Рукав с углубленной проймой3.Цельнокроеный рукав4.Втачной рукав 5. Комбинированный рукав |
| 4 | http://studepedia.org/img/baza1/216162125322240.files/image121.gifЭто конструкция \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1.Рукава покроя реглан2. Рукав с углубленной проймой3.Цельнокроеный рукав4.Втачной рукав 5. Комбинированный рукав |
| 5 | https://club.season.ru/uploads/post/118/517/post-118-1489444517.jpgЭто конструкция \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1.Рукава покроя реглан2. Рукав с углубленной проймой3.Цельнокроеный рукав4.Втачной рукав 5. Комбинированный рукав |
| 6 | http://studepedia.org/img/baza1/216162125322240.files/image125.gifЭто конструкция \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1.Рукава покроя реглан2. Рукав с углубленной проймой3.Цельнокроеный рукав4.Втачной рукав 5. Комбинированный рукав |
| 7 | При построении рукава рубашечного типа нагрудную вытачку полочки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | При построении рукава рубашечного типа плечевую вытачку спинки  | ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Выберите характеристики одежды с рукавами рубашечного покроя | 1. увеличенная ширина на уровне обхвата груди2.дополнительно углубленная пройма3. уменьшенная посадка рукава по окату4. смещение линии плеча полочки в сторону спинки |
| 10 | Начертить конструкцию женских брюк в масштабе указать конструктивные линии |  |